**Kasetsiz HD/SD Sinema Kamera ve Aksesuarları**

* 1. Kamera 35 mm CMOS sensörlü olacaktır.
  2. Kamera 1920x1080 çözünürlüğü sağlayan Full HD standardında olacaktır.
  3. Hareketli objelerin video kaydı için Dual Piksel CMOS otofokus(AF) olacaktır.
  4. Kamera otomatik yüze odaklanma özelliğine sahip olacaktır.
  5. Kamera 102,400 ISO’ya kadar aralıkta görülebilir bir gürültü oluşturmadan çekim yapabilecektir.
  6. Kamera en az 28 Mbps AVCHD kayıt yapma imkanına sahip olacaktır.
  7. Kamera en az 35 Mbps MP4 kayıt yapma imkanına sahip olacaktır.
  8. Kamera üzerinde dahili vizörü olacaktır.
  9. Kamera üzerinde dahili LCD monitörü olacaktır.
  10. Kamera üzerinde dahili Wi-Fi özelliği bulunacaktır.
  11. Uzaktan kumanda özellikleri olacaktır.
  12. Kameranın üzerinde HDMI çıkış olacaktır.
  13. Kamerada Elektro-fokus(EF) lens yuvası olacaktır.
  14. Kameranın ses kaydı seçeneklerinde LPCM olacaktır.
  15. Kameranın ses kaydı seçeneklerinde Dolby AC3 olacaktır.
  16. Kamerada en az iki adet XLR giriş olacaktır.
  17. Kamera üzerinde standart mikrofonu olacaktır.
  18. Kamera LPCM ve Dolby AC3 ses kayıt formatlarına sahip olacaktır.
  19. Bir adet stereo giriş bulunacaktır.
  20. Kameralar 0ºC ile +40ºC arasında, ± 10 ºC ye kadarki ani sıcaklık değişimlerinde ve besleme voltajındaki ± 10% değişimlere rağmen kararlı biçimde çalışacaktır.
  21. Kamera en az iki adet SDHC kart yuvasına sahip olacaktır.
  22. Kamera SD hafıza kartına 1080/60p kalitesinde kayıt yapabilecektir.
  23. Kamera lensi sabit olmayacaktır, değiştirilebilir olacaktır.
  24. Kamera üzerinde el ile kontrolü yapılabilen en az üç seçenekli ND(Neutral Density) filtresi olacaktır.